**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**«Комплекс контрбатарейної боротьби, ДК 021:2015- 35720000-7 — Системи розвідки, спостереження, виявлення цілі та рекогносцировки»**

 Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії міської ради від 11.12.2024 року №5. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 03.07.2025 року №Л-08-52-25.

 Кошторисна вартість 240 000,00 тис. грн, кількість – 2 штуки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Характеристика складових****Комплексів контрбатарейної боротьби** |
| Живлення: -12-20В або ~220В, 50ГцСтупінь захисту камери: IP 66Напрацювання до відмови: не менше 1500 годВага: не більше 15 кгРозміри: 250х500х600ммДата виготовлення: 2025 рікТехнічний стан: товар новий |
| ***Комплектність однієї одиниці товару*** | ***Кількість, шт*** |
| Ноутбук зі спеціалізованим програмним забезпеченням (волого та ударо захищений, Intel Core i3/ OЗП 8Гб/ ПЗП 120 Gb/ Win10 або вище) із блоком живлення (Li-pol, 4000 mAh), за допомогою якого здійснюється обробка даних з відеокамери, визначення дирекційного кута на зафіксований об’єкт, зберігання та відправлення даних, підключення до хмарного аналітичного сервісу | 1 |
| Модуль резервного живлення (Li-pol, 20000 mAh (Powerbank) із кабелем, забезпечує 24+ годин роботи камери | 1 |
| Мережева карта Ethernet (тільки за умови відсутності вбудованої в ноутбук) | 1 |
| Кабель-перехідник для живлення камери від павербанка | 1 |
| Комплекти РоЕ (Power over Ethernet (PoE) – технологія передачі електроенергії та даних за допомогою «звитої пари») | 1 |
| Кейс для зберігання та транспортування волого та ударо захищений | 1 |
| ІР-відеокамера спостереження (IP, PTZ поворотна, 4Мр, опт. зум 4х або вище) та блок живлення | 1 |
| Кабель інтерфейсний/живлення 50 м на котушці | 1 |
| Кронштейн регулюючий для кріплення камери на вертикальну поверхню | 1 |
| Керівництво з експлуатації (у друкованому та електронному варіантах, у вигляді посилання для завантаження) | 1 |

 |

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Марина КУЗЬ