**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Багатофункціональний пристрій, код ДК 021:2015-30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **лота** | **Найменування лоту** | **Кількість** |
| 1. | **Багатофункціональний пристрій** | **1** |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Характеристика (вимоги замовника)** |
| **Багатофункціональний пристрій** | **Тип пристрою:** БФП  **Технологія друку :** лазерний друк  **Спосіб друку:** монохромний лазерний друк  **Швидкість друку:**  односторонній друк: до 40 стор/хв (A4), до 65,4 стор/хв (A5, альбомна орієнтація), двосторонній друк: до 33,6 зобр/хв (A4)  **Роздільна здатність друку:** не менше 1200 x 1200 точок/дюйм  **Час виведення першої роздруківки:** не більше 5,0 секунд  **Друк :** чорно-білий  **Поля друку:** 5 мм зверху, знизу, зліва та справа 10 мм зверху, знизу, зліва та справа (конверт)  **Розширені функції друку:**  Зашифрований безпечний друк  Захищений друк  Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF)  Друк із хмарних служб (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print  iOS: AirPrint  **Швидкість копіювання:** односторонній друк (A4): до 40 стор/хв, двосторонній друк (A4): до 33,6 зобр/хв  **Сумісність з операційними системами:**  Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.13 і вище /Linux[4](https://www.canon.ua/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf460-series/specifications/i-sensys-mf463dw-specifications.html#footnote-4)  **Роздільна здатність при копіюванні:** до 600х600точок/дюйм  **Двовтороннє копіювання:** 2-стор. на 2-стор.(автоматично)  **Багаторазове копіювання:** не менше 999 копій  **Стандартний тип сканування:** кольоровий  **Роздільна здатність сканування:** оптична – до 600х600 точок/дюйм, удосконалена – до 9600х9600 точок/дюйм  **Глибина кольору під час сканування:** не менше 24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)  **Сумісність:** TWAIN, WIA, ICA  **Максимальна ширина сканування:** не менше 216 мм  **Тип сканера:** скло експонування, 2-сторонній АПД (один прохід)  **Подача паперу:** касета на 250 арк., лоток на 100 аркушів  **Розміри носіїв:**  Касета (стандартна й додаткова):  A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), А6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартні розміри: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм,  Багатоцільовий лоток:  A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), А6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін. 76,2 x 127 мм, 216,0 x 355,6 мм,  АПД: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартні розміри: мін. 48 x 85,0 мм, макс. 216 x 355,6 мм  **Щільність носіїв:**  касета (стандартна та додаткова): від 60 до 120 г/м², багатоцільовий лоток: від 60 до 199 г/м², АПД: 60–120 г/м²,  **Функція економії тонера:** Так  **Інтерфейси:** USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення  **Кількість картриджів:** 1(один), додатково в комплекті – 2 картриджі  **Сумісні картриджі:** Canon 070 або його аналог  **Ресурс картриджу:** 3000 сторінок  **Мови принтера:** UFRII, PCL 5e[1](https://www.canon.ua/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf460-series/specifications/i-sensys-mf463dw-specifications.html#footnote-1), PCL6, Adobe® PostScript3  **Режими копіювання:** Текст, текст/фото (за замовчуванням), текст/фото (висока якість), фото  **Споживання електроенергії:** середнє споживання (TEC): 0,32 кВт·год/тиж (230 В)  **Програмне забезпечення та керування принтером:**  Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, eMaintenance: вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики, бібліотека програм  **Пам`ять :** 1 ГБ  **Панель керування:** Кольоровий сенсорний РК-екран 12,7 см  **Джерело живлення:** 220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)  **Вага (кг) :** не менше 16,3 кг  **Розміри (ДхШхВ), в мм:** 420 x 460 x 375 мм |
| **Гарантійні зобов`язання** | Гарантійний термін — не менше 12 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

**Загальна очікувана вартість закупівлі – 19 099,00 грн**