**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Вікна металопластикові енергозберігаючі, код ДК 021:2015-44220000-8 - Столярні вироби»**

З метою придбання металопластикових енергозберігаючих вікон для встановлення в приміщеннях виконавчого комітету Хмельницької міської ради, враховуючи рішення позачергової 25-ї сесії Хмельницької міської ради «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» від 28.03.2023 року №8 та лист керуючого справами виконавчого комітету від 03.05.2023 року №Л-11-14-23, є потреба в проведенні закупівлі за предметом «Вікна металопластикові енергозберігаючі, код ДК 021:2015-44220000-8 - Столярні вироби».

Розмір бюджетного призначення 500000,00 грн.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

1. Товщина ПВХ профілю - не менше 70 мм.
2. Склопакет – двокамерний (3 скла) загальною товщиною не менше 40 мм, з яких як мінімум два скла (внутрішнє і зовнішнє) є енергозберігаючим (з низькоемісійним шаром), камери між склом повинні бути заповнені інертним газом.
3. Приведений опір теплопередачі віконних блоків має становити не менше 0,9 м2\*К/Вт.

Кількість: 24 штуки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | Назва / Характеристика | Кі-сть | Конструкція |
| 1 | Віконний блок 2900\*1900  Колір внутрішній та зовнішній: Білий  Відлив: білий, Z-подібний, ширина 340 мм.  Підвіконня: ширина 400 мм | 7 шт. |  |
| 2 | Віконний блок 2570\*1480  Колір внутрішній та зовнішній: Білий  Відлив: білий, Z-подібний, ширина 340 мм  Підвіконня: ширина 700 мм | 5 шт. |  |
| 3 | Віконний блок 2600\*1480  Колір внутрішній та зовнішній: Білий  Відлив: білий, Z-подібний, ширина 340 мм  Підвіконня: ширина 700 мм | 6 шт |  |
| 4 | Віконний блок 2600\*1480  Колір внутрішній: Білий  Колір зовнішній: Коричневий  Відлив: коричневий, Z-подібний, ширина 340 мм  Підвіконня: ширина 700 мм | 4 шт |  |
| 5 | Віконний блок 2550\*1400  Колір внутрішній та зовнішній: Білий  Відлив: білий, Z-подібний, ширина 340 мм  Підвіконня: ширина 700 мм | 1 шт |  |
| 6 | Віконний блок 2550\*1160  Колір внутрішній та зовнішній: Білий  Відлив: білий, Z-подібний, ширина 340 мм  Підвіконня: ширина 700 мм | 1 шт |  |